**厦门华沧-公开招标-2022-HCGK-SH446-航海学院党建中心建设项目音频设备等采购-补充公告**

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：2022-HCGK-SH446

原公告的采购项目名称：航海学院党建中心建设项目音频设备等采购

首次公告日期：2022-05-17

## 二、更正信息

更正事项：☑采购文件

更正内容：接采购人通知，我司代理招标的2022-HCGK-SH446-航海学院党建中心建设项目音频设备等采购项目补充内容如下:

**1、设备租赁清单（下列设备投标人须提供6个月的租赁服务，所有设备的租赁费用均包含在投标报价中**）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** |
| 1 | 主机 | 3台 |
| 技术参数要求：  1. 处理器：Intel Core I3-9100处理器（4核,3.6GHz主频,6MB缓存）；  2. 操作系统：预装Windows 10正版操作系统；  3. 主板：Intel B360；  4. 内存：≥8G DDR4 2400MHz 内存，4个内存槽位；  5. 硬盘：≥128G M.2 NVME 固态硬盘+≥1TB SATA3 7200rpm 硬盘；  6. 显卡：集成显卡；  7. 光驱：无；  8. 网卡：集成10/100/1000M以太网卡；  9. 声卡：集成5.1声道（前2后3共5个音频接口）；  10. 键鼠：防水键盘、抗菌鼠标；  11. 显示器：≥21寸；  12. 电源：110/220V 180W 节能电源 ；  13. 接口：10个USB接口(前置6个USB 3.1 G1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+2\*HDMI接口（VGA非转接）；  14. 机箱：标准MATX立式机箱18L； | | |
| 2 | 工程投影机 | 2台 |
| 技术参数要求：  1、芯片：DLP显示技术，芯片尺寸0.47英寸；  2、分辨率：1920×1080；  3、光源：ALPD激光光源，光源寿命≥20000小时；  4、亮度：≥5200ANSI流明；  5、对比度：100,000:1；  6、亮度均匀性：90%；  7、镜头：标准镜头1.52-2.45:1，支持0.7-0.9:1镜头可选，电动镜头；  8、镜头位移：垂直±100%，水平±40%；  9、信号接口：HDMI×2,HDBaseT×1,VGA×2,AUDIOIN×1,AUDIOOUT×1；  10、控制接口：LAN(RJ45)×1；RS232(DB9)×1；3DSYNC×2(in/out)；3DIROUT×1；  11、色域：REC.709；  12、功耗：功耗450W，待机功耗0.5W；  13、采用单色轮荧光粉技术，荧光轮和色轮在同一个马达上，有效的解决荧光轮和色轮同步问题，提高了系统的可靠性；  14、激光光源采用多重光源备份技术，光源备份数不小于20组，任意一组损坏，不会出现明显偏色、偏暗等现象，损失亮度小于5%亮度；  15、支持DLPlink3D、红外3D、帧序列3D，支持多台投影机3D同步；  16、内置多画面拼接融合系统；  17、内置几何校正功能；  18、RGBYCMW七轴颜色校正、RGBY分段颜色可调、屏幕8点区域颜色校正技术； | | |
| 3 | 投影机支架 | 2套 |
| 技术参数要求：  1、杆长：600-1000mm；  2、承吊投影仪重量≥20kg； | | |
| 4 | 投影幕 | 2套 |
| 技术参数要求：  1、电动拉线幕布：显示区域2657\*1494mm  2、可选择墙壁式安装或者天花板吊顶式安装；  3、使用超静音管状电机；  4、采用方形铁质外壳；  5、增益1.1，160度的扩散广视角；  6、细腻的表面纹理在使用高画质FULLHD下，仍可清楚的呈现高清对比的画质；  7、对于2D投影或现有的主动式快门3D投影机，增益和高对比度特性的材料；  8、高张力多层PVC幕布表面采用特殊纹理结构并有纳米涂层，能有效保证图像的深度，色彩，增强对比度、清晰度，使其适用于4K,1080P,720P,WXGA和XGA等高清晰度视频模式；  9、防霉处理，阻燃处理；  10、幕布表面可使用中性清洁剂或湿棉布擦拭与清洁；  12.幕布适合中高端DLP或LCD投影仪；  11、标准四边黑边处理，有效吸收投影机放射在画面以外的光线；  12、标配RF无线遥控器、有效距离25M，无方向限制，上下停三组触控功能键，最新技术超低功耗节省电量，对码简单，遗失后方便快速配对；  13、控制盒有效保护电机，抗干扰能力强，上下停三组功能键，无遥控器情况下依然能控制银幕上下；  14、屏幕两边设计有超强弹性拉绳，是屏幕时刻处于张力状态下，幕面长久使用不变形；  15、有效散射角度，反射光的颜色，幕面解像力均符合GB/T13982-2011（反射和透射放映银幕）的要求；  16、有效散射角2α>150°；  17、反射光的颜色还原性能良好，反色光与入射光一致，入射光和反射光色温差不得大于200K,实测60K；22.幕面解像力（锐度）125线对/mm； | | |
| 5 | 工作站 | 1台 |
| 技术参数要求：  1. 处理器：AMD Ryzen 5 3600（6核,3.6GHz主频,32MB缓存）；  2. 操作系统：预装Windows 10 家庭版 64位 简体中文版；  3. 主板：AMD Pro 560；  4. 内存：≥8G DDR4 2666MHz 内存，2个内存槽位；  5. 硬盘：128GB固态 M.2接口 NVMe协议+1TB 7200rpm 3.5英寸 SATA3接口 ；  6. 显卡：AMD Radeon 520 2GB GDDR5 ；  7. 光驱：无；  8. 网卡：集成10/100/1000M以太网卡；  9. 声卡：集成5.1声道（前2后3共5个音频接口）；  10. 键鼠：防水键盘、抗菌鼠标；  11. 显示器：≥21寸；  12. 电源：110/220V 210W 节能电源 ；  13. 接口：8个USB接口(前置2个USB3.1 Gen 2、2个USB3.1 Gen 1+后置2个USB3.1 Gen 1、2个USB2.0)、1个串口、1个VGA、1个HDMI；  14. 机箱：标准MATX立式机箱15L； | | |
| **设备租赁清单中所描述产品的规格尺寸及重量等没有幅度要求的，允许正负偏离1%以内。** | | |

2、其他条款不变。

按招标文件规定，本通知为招标文件的组成部分之一，与招标文件具有同等法律效力。本通知如与招标文件中相应条款有冲突的以本通知为准。

## 三、其他补充事宜

无

## 凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：厦门海洋职业技术学院

地 址：福建省厦门市翔安区洪钟大道4566号

联系方式：字老师 0592-7769317

2.采购代理机构信息

名 称：厦门市华沧采购招标有限公司

地　 址：厦门市思明区莲岳路221-1号公交大厦11楼、厦门市海沧区沧虹路95号工商银行大厦8楼、厦门市翔安区五权路2665号之5

联系方式：李先生 0592-5333115

3.项目联系方式

项目联系人：李先生

电　 话：0592-5333115